李毛庄枸杞标准化种植示范基地水肥一体化高效节水

灌溉工程投资核定表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程或费用名称** | **单位** | **数量** | **投资（万元）** |
| **一** | **田间土建工程** |  |  | **47.08** |
| 1 | 平整田地 | 亩 | 500 | 19.00 |
| 2 | 管道土方工程 | m3 | 13419 | 4.19 |
| 3 | 管材 |  |  | 15.51 |
| 3.1 | Φ110PVC管 | m | 1000 | 2.57 |
| 3.2 | Φ90PVC管 | m | 3692 | 8.17 |
| 3.3 | Φ63PVC管 | m | 4337 | 4.77 |
| 4 | 滴灌带 | km | 109.27 | 4.37 |
| 5 | 配套建筑物 |  |  | 4.01 |
| 5.1 | 闸阀井 | 座 | 11 | 2.24 |
| 5.2 | 放空井 | 座 | 7 | 1.34 |
| 5.3 | 镇墩 | 座 | 14 | 0.43 |
| **二** | **机电设备及安装工程** |  |  | **48.98** |
| 1 | 机井潜水泵 | 台 | 4 | 6.88 |
| 2 | 配套电气设备及安装 | 套 | 1 | 25.16 |
| 3 | 首部过滤器 | 套 | 4 | 15.40 |
| 4 | 施肥罐 | 台 | 4 | 1.54 |
| **三** | **金属结构及安装工程** | **套** | **1** | **5.82** |
| **四** | **工程其他费用** |  |  | **4.58** |
| **合计** | |  |  | **106.46** |